**1 Варіант**

Конструкція стіни з

керамічної порожнистої густиною 1400 кг/м3 на цементно-піщаному розчині

товщина стінової конструкції – 510 мм

**2 Варіант**

Конструкція стіни з

залізобетону

товщина стінової конструкції – 400 мм

**3 Варіант**

Конструкція стіни з

силікатної на цементно-піща­ному розчині густиною 1800 кг/м3 на цементно-піщаному розчині

товщина стінової конструкції – 510 мм