ЗМІСТ

1. ГЕОДЕЗИЧНА ПРАКТИКА
	1. Теодолітна зйомка
	2. Тахеометрична зйомка
	3. Геометричне нівелювання
2. ГЕОДЕЗІЯ (ПРАКТИКУМ)
	1. Загальнобудівельні розбивочні роботи
	2. Комплексні роботи по відновленню розбивки і закріпленню ділянки залізниці
3. МЕХАНІЗОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ
	1. Механізований інструмент для роботи з рейками, шпалами та скріпленням.
	2. Механізований інструмент для виправки колії в плані та профілі
	3. Пересувні електростанції. Зйомні мотодрезини.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

ДОДАТКИ