ЗМІСТ

1. ГЕОДЕЗИЧНА ПРАКТИКА
   1. Теодолітна зйомка
   2. Тахеометрична зйомка
   3. Геометричне нівелювання
2. ГЕОДЕЗІЯ (ПРАКТИКУМ)
   1. Загальнобудівельні розбивочні роботи
   2. Комплексні роботи по відновленню розбивки і закріпленню ділянки залізниці
3. МЕХАНІЗОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ
   1. Механізований інструмент для роботи з рейками, шпалами та скріпленням.
   2. Механізований інструмент для виправки колії в плані та профілі
   3. Пересувні електростанції. Зйомні мотодрезини.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

ДОДАТКИ