Питання на екзамен Геодезія

1. Форма Землі це?
2. Що за способом робіт не є геодезією?
3. Які системи координат не застосовуються в геодезії?
4. Яка одиниця довжини прийнята у геодезії?
5. Яка кутова одиниця виміру прийнята у геодезії?
6. Як називається відношення відрізка лінії на плані (карті) до довжини горизонтальної проекції цього відрізка на місцевості?
7. Похилі лінії поперечного масштабу це?
8. Скільки трансверсалей використовують для побудови поперечного масштабу?
9. Відношення перевищення між будь якими двома точками рельєфу до горизонтальної проекції відстані між цими точками це?
10. Ухил між двома точками розраховують за формулою
11. Сукупність форм нерівностей місцевості це?
12. Крива лінія, яка сполучає точки з однаковими відмітками це?
13. Яким кольором на картах позначають горизонталі?
14. Яка властивість горизонталей вказана неправильно?
15. На горизонталі у напрямку пониження схилу наносяться
16. Схематичне креслення ділянки місцевості це?
17. Проекція чисельних характерних точок місцевості на горизонтальній площині це?
18. Зменшене зображення на площині вертикального розрізу земної поверхні по заданому напрямку це?
19. Горизонтальний гострий кут, який вимірюють від північного або  південного напрямку меридіана за рухом годинникової або проти руху годинникової стрілки до заданої лінії, це?
20. У якому діапазоні вимірюється азимут?
21. У якому діапазоні вимірюється румб?
22. Яке значення має румб у І чверті?
23. Яке значення має румб у ІІ чверті?
24. Яке значення має румб у ІІІ чверті?
25. Яке значення має румб у ІV чверті?
26. Для грубого наведення зорової труби теодоліта на предмети використовують
27. Кремальєра це?
28. Призначення станового гвинта?
29. Установка осі обертання алідади над вершиною вимірюваного кута це?
30. Установка осі обертання алідади у вертикальне положення це?
31. Бульбашка циліндричного рівня горизонтального кругу в нуль-пункт приводиться
32. Куди записують результати вимірів кутів теодолітом?
33. При роботі з теодолітом розходження значень кута з двох півприйомів не повинно перевищувати
34. Куди записують результати вимірів відстаней при тахеометричній зйомці?
35. Геодезичні роботи при яких визначають перевищення однієї точки місцевості над іншою це?
36. Яким гвинтом приводиться бульбашка циліндричного рівня на середину перед кожним відліком по рейці?
37. В робоче положення нівелір виставляють по
38. Куди записують відліки по нівелірній рейці?
39. Які додаткові пристрої застосовуються при проведенні нівелювання?
40. Як називають додаткові точки при нівелюванні крутих схилів
41. Пікет має довжину
42. При якому способі нівелювання обов’язково вимірюють висоту приладу (ГП)?
43. Різниця між перевищеннями, визначеними по чорній та червоних сторонах рейки, для технічного нівелювання не повинна перевищувати
44. Яким кольором на профілі позначають існуючі відмітки?
45. Яким кольором на профілі позначають проектні відмітки?
46. Яким кольором на профілі позначають нульові точки та їх відмітки?
47. Елемент, що не характеризує кругову криву:
48. Відстань від вершини кута до початку або кінця кривої
49. Відстань від вершини кута до середини кривої
50. Межа між насипанням і зрізанням ґрунту при обчисленні об’ємів земляних робіт по квадратах