Додаток А. Граничні відхилення отворів у розмірах від 0 до 500мм

(за ГОСТ 25347-89)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інтервали номінальних розмірів, мм | Переважні поля допусків отворів | | | | | | Додаткові поля допусків отворів | | | | |
| K7 | N7 | P7 | Js 7 | F8 | E9 | Js9 | P9 | N9 | D9 | D10 |
|  | | | | | | | | | | |
| Від 0 до 3 включно | 0  -10 | -4  -14 | -6  -16 | +5  -5 | +20  +6 | +39  +14 | +12  -12 | -6  -31 | -4  -29 | +45  +20 | +60  +20 |
| Від 3 до 6 включно | +3  -9 | -4  -16 | -8  -20 | +6  -6 | +28  +10 | +50  +20 | +15  -15 | -12  -42 | 0  -30 | +30  +60 | +78  +30 |
| Від 6 до 10 включно | +5  -10 | -4  -19 | -9  -24 | +7  -7 | +35  +13 | +61  +25 | +18  -18 | -15  -51 | 0  -36 | +76  +40 | +98  +40 |
| Від 10 до 18 включно | +6  -12 | -5  -23 | -11  -29 | +9  -9 | +43  +16 | +75  +32 | +21  -21 | -18  -61 | 0  -43 | +93  +50 | +120  +50 |
| Від 18 до 30 включно | +6  -15 | -7  -28 | -14  -35 | +10  -10 | +53  +20 | +92  +40 | +26  -26 | -22  -74 | 0  -52 | +117  +65 | +149  +65 |
| Від 30 до 50 включно | +7  -18 | -8  -33 | -17  -42 | +12  -12 | +64  +25 | +112  +50 | +31  -31 | -26  -88 | 0  -62 | +142  +80 | +180  +80 |
| Від 50 до 80 включно | +9  -21 | -9  -39 | -21  -51 | +15  -15 | +76  +30 | +134  +60 | +37  -37 | -32  -106 | 0  -74 | +174  +100 | +220  +100 |
| Від 80 до 120 включно | +10  -25 | -10  -45 | -24  -59 | +17  -17 | +90  +36 | +159  +72 | +43  -43 | -37  -124 | 0  -87 | +207  +120 | +260  +120 |
| Від 120 до 180 включно | +12  -28 | -12  -52 | -28  -68 | +20  -20 | +106  +43 | +185  +85 | +50  -50 | -43  -143 | 0  -100 | +245  +145 | +305  +145 |
| Від 180 до 250 включно | +13  -33 | -14  -60 | -33  -79 | +23  -23 | +122  +50 | +215  +100 | +57  -57 | -50  -165 | 0  -115 | +285  +170 | +355  +170 |
| Від 250 до 315 включно | +16  -36 | -14  -66 | -36  -88 | +26  -26 | +137  +56 | +240  +110 | +65  -65 | -56  -186 | 0  -130 | +320  +190 | +400  +190 |
| Від 315 до 400 включно | +17  -40 | -16  -73 | -41  -98 | +28  -28 | +151  +62 | +265  +125 | +70  -70 | -62  -202 | 0  -140 | +350  +210 | +440  +210 |

Додаток А. Граничні відхилення основних отворів при розмірах від 0 до 500 мм (за ГОСТ 25347-89)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інтервали номінальних розмірів, мм | Граничні відхилення основних отворів | | | | |
| Н7 | Н8 | Н9 | Н11 | Н12 |
|  | | | | |
| Від 3 до 6 включно | +12  0 | +18  0 | +30  0 | +75  0 | +120  0 |
| Від 6 до 10 включно | +15  0 | +22  0 | +36  0 | +90  0 | +150  0 |
| Від 10 до 18 включно | +18  0 | +27  0 | +43  0 | +110  0 | +180  0 |
| Від 18 до 30 включно | +21  0 | +33  0 | +52  0 | +130  0 | +210  0 |
| Від 30 до 50 включно | +25  0 | +39  0 | +62  0 | +160  0 | +250  0 |
| Від 50 до 80 включно | +30  0 | +46  0 | +74  0 | +190  0 | +300  0 |
| Від 80 до 120 включно | +35  0 | +54  0 | +87  0 | +220  0 | +350  0 |
| Від 120 до 180 включно | +40  0 | +63  0 | +100  0 | +250  0 | +400  0 |
| Від 180 до 250 включно | +46  0 | +72  0 | +115  0 | +290  0 | +460  0 |
| Від 250 до 315 включно | +52  0 | +81  0 | +130  0 | +320  0 | +520  0 |
| Від 315 до 400 включно | +57  0 | +89  0 | +140  0 | +360  0 | +570  0 |
| Від 400 до 500 включно | +63  0 | +97  0 | +155  0 | +400  0 | +630  0 |

*Примітка:*

1 Зазначені граничні відхилення для інтервалу номінальних розмірів від 0 до 3 мм включно для розмірів до 1 мм не є переважними

2 Для інтервалу номінальних розмірів понад 0 до 3 мм включно для розмірів до 1 мм граничні відхилення для полів допусків Н12 не передбачені