Додаток В. Допуски і відхилення калібрів, мкм (за ГОСТ21401-75)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Квалітет допусків виробів | Позначення  | Інтервали розмірів, мм | Допуски на форму |
| Понад 18до 30 | Понад 30до 50 | Понад 50до 80 | Понад 80до 120 | Понад 120до 180 | Понад 180до 250 | Понад 250до 315 |
| 6 | zya; a1 z1 y1 H; HS H1HP | 21,50332,541,5 | 2,5203,532,541,5 | 2,52043352 | 33054462,5 | 43064583,5 | 542757104,5 | 653868126 | IT1IT2IT1 |
| 7 | z; z1y; y1a; a1 H; H1 HSHP | 33042,51,5 | 3,53042,51,5 | 430532 | 540642,5 | 640853,5 | 7631074,5 | 8741286 | IT2IT1IT1 |
| 8 | z; z1y; y1a; a1 H H1 HS; HP | 540462,5 | 650472,5 | 750583 | 8606104 | 9608125 | 127410147 | 149612168 | IT2IT3IT1 |
| 9 | z; z1a; a1 H H1 HS; HP | 90462,5 | 110472,5 | 130583 | 1506104 | 1808125 | 21410147 | 24612168 | IT2IT3IT1 |
| 10 | z; z1a; a1 H H1 HS; HP | 90462,5 | 110472,5 | 130583 | 1506104 | 1808125 | 24710147 | 27912168 | IT2IT3IT1 |
| 11 | z; z1a; a1 H; H1 HS HP | 190962,5 | 2201172,5 | 2501583 | 28015104 | 32018125 | 401020147 | 451523168 | IT4IT3IT1 |

*Примітка.*Для квалітетів з 9 по 11 y та y1 дорівнює нулю