Додаток Д. Конструктивні розміри калібрів, мм

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діаметр номінальний (D) | d | L | Вставка ПР | Вставка НЕ | Маса, кг |
| d1 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | r |
| Від 10,5 до 14 мм | 10 | 86 | 6 | 10 | 14 | 29 | 2 | 6 | 1 | 0,05 |
| Від 15 до 18 мм | 13 | 102 | 8 | 12 | 15 | 33 | 3 | 8 | 1,6 | 0,09;0,10 |
| Від 19 до 24 мм | 16 | 114 | 11 | 12 | 16 | 35 | 3 | 8 | 2 | 0,15;0,16;0,17 |
| Від 25 до 30 мм | 20 | 132 | 15 | 16 | 19 | 43 | 4 | 10 | 2 | 0,27;0,28;0,29;0,30;0,31;0,34 |
| Від 31 до 40 мм | 24 | 140 | 18 | 20 | 21 | 50 | 4 | 12 | 3 | 0,44;0,46;0,47;0,49;0,50;0,51;0,52;0,54;0,56;0,57 |
| Від 41 до 50 мм | 28 | 161 | 21 | 25 | 24 | 59 | 5 | 16 | 3 | 0,82;0,84;0,88;0,91;0,93;0,94;0,97;1,03 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Діаметр номінальний (D)*(прохідна калібр-пробка)* | d | L | Вставка ПР | Маса, кг |
| d1 | l | l1 | l2 |
| 52 мм | 28 | 142 | 21 | 32 | 24 | 66 | 0,83 |
| 53 мм | 0,84 |
| 55 мм | 0,90 |
| 56 мм | 0,92 |
| 58 мм | 0,97 |
| 60 мм | 1,02 |
| 62 мм | 1,07 |
| 63 мм | 1,09 |
| 65 мм | 1,14 |
| 67 мм | 1,21 |
| 70 мм | 1,27 |
| 71 мм | 32 | 142 | 24 | 32 | 24 | 72 | 1,28 |
| 72 мм | 1,45 |
| 75 мм | 1,54 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Діаметр номінальний (D)*(непрохідна калібр-пробка)* | d | L | Вставка НЕ |  |
| l2 | l3 | Маса, кг |
| 52 мм | 28 | 130 | 20 | 3 | 0,63 |
| 53 мм | 0,64 |
| 55 мм | 0,68 |
| 56 мм | 0,70 |
| 58 мм | 0,72 |
| 60 мм | 0,75 |
| 62 мм | 131 | 21 | 3 | 0,78 |
| 63 мм | 0,80 |
| 65 мм | 0,83 |
| 67 мм | 0,87 |
| 70 мм | 0,91 |
| 71 мм | 32 | 132 | 22 | 4 | 1,06 |
| 72 мм | 1,07 |
| 75 мм | 1,12 |