|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інтервал розмірів, мм | 11 Квалітет | | | | | | | 12 квалітет | | | | | | | 13 квалітет | | | | | | | 14 квалітет | | | | | | | |
| Допуск на виготовлення | Відхилення сторони Б | | | Відхилення сторони М | | | Допуск на виготовлення | Відхилення сторони Б | | | Відхилення сторони М | | | Допуск на виготовлення | Відхилення сторони Б | | | Відхилення сторони М | | | Допуск на виготовлення | Відхилення сторони Б | | | Відхилення сторони М | | | |
| Нового калібру | | Зношеного калібру | Нового калібру | | Зношеного калібру | Нового калібру | | Зношеного калібру | Нового калібру | | Зношеного калібру | Нового калібру | | Зношеного калібру | Нового калібру | | Зношеного калібру | Нового калібру | | Зношеного калібру | Нового калібру | | Зношеного калібру |
| Верхнє | Нижнє | Верхнє | Нижнє | Верхнє | Нижнє | Верхнє | Нижнє | Верхнє | Нижнє | Верхнє | Нижнє | Верхнє | Нижнє | Верхнє | Нижнє |
| від 5  до 10 | 6 | -11 | -17 | 0 | +6 | 0 | +17 | 6 | -11 | -17 | 0 | +6 | 0 | +17 | 15 | -21 | -36 | 0 | +15 | 0 | +36 | 15 | -21 | -36 | 0 | +15 | 0 | +36 |
| від 10  до 18 | 8 | -12 | -20 | 0 | +8 | 0 | +20 | 8 | -12 | -20 | 0 | +8 | 0 | +20 | 18 | -23 | -41 | 0 | +18 | 0 | +41 | 18 | -23 | -41 | 0 | +18 | 0 | +41 |
| від 18  до 30 | 9 | -15 | -24 | 0 | +9 | 0 | +24 | 9 | -15 | -24 | 0 | +9 | 0 | +24 | 21 | -25 | -46 | 0 | +21 | 0 | +46 | 21 | -25 | -46 | 0 | +21 | 0 | +46 |
| від 30  до 50 | 11 | -17 | -28 | 0 | +11 | 0 | +28 | 11 | -17 | -28 | 0 | +11 | 0 | +28 | 25 | -29 | -54 | 0 | +25 | 0 | +54 | 25 | -29 | -54 | 0 | +25 | 0 | +54 |
| від 50  до 80 | 13 | -19 | -32 | 0 | +13 | 0 | +32 | 13 | -19 | -32 | 0 | +13 | 0 | +32 | 30 | -33 | -63 | 0 | +30 | 0 | +63 | 30 | -33 | -63 | 0 | +30 | 0 | +63 |
| від 80  до 120 | 15 | -21 | -36 | 0 | +15 | 0 | +36 | 15 | -21 | -36 | 0 | +15 | 0 | +36 | 35 | -37 | -72 | 0 | +35 | 0 | +72 | 35 | -37 | -72 | 0 | +35 | 0 | +72 |
| від 120  до 180 | 18 | -23 | -41 | 0 | +18 | 0 | +41 | 18 | -23 | -41 | 0 | +18 | 0 | +41 | 40 | -40 | -80 | 0 | +40 | 0 | +80 | 40 | -40 | -80 | 0 | +40 | 0 | +80 |