|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Інтервал розмірів, мм | 11 Квалітет | 12 квалітет | 13 квалітет | 14 квалітет |
| Допуск на виготовлення | Відхилення сторони Б | Відхилення сторони М | Допуск на виготовлення | Відхилення сторони Б | Відхилення сторони М | Допуск на виготовлення | Відхилення сторони Б | Відхилення сторони М | Допуск на виготовлення | Відхилення сторони Б | Відхилення сторони М |
| Нового калібру | Зношеного калібру | Нового калібру | Зношеного калібру | Нового калібру | Зношеного калібру | Нового калібру | Зношеного калібру | Нового калібру | Зношеного калібру | Нового калібру | Зношеного калібру | Нового калібру | Зношеного калібру | Нового калібру | Зношеного калібру |
| Верхнє | Нижнє | Верхнє | Нижнє | Верхнє | Нижнє | Верхнє | Нижнє | Верхнє | Нижнє | Верхнє | Нижнє | Верхнє | Нижнє | Верхнє | Нижнє |
| від 5до 10 | 6 | 0 | -6 | -17 | +6 | 0 | +17 | 6 | 0 | -6 | -17 | +6 | 0 | +17 | 15 | 0 | -15 | -36 | +15 | 0 | +36 | 15 | 0 | -15 | -36 | +15 | 0 | +36 |
| від 10до 18 | 8 | 0 | -8 | -20 | +8 | 0 | +20 | 8 | 0 | -8 | -20 | +8 | 0 | +20 | 18 | 0 | -18 | -41 | +18 | 0 | +41 | 18 | 0 | -18 | -41 | +18 | 0 | +41 |
| від 18до 30 | 9 | 0 | -9 | -24 | +9 | 0 | +24 | 9 | 0 | -9 | -24 | +9 | 0 | +24 | 21 | 0 | -21 | -46 | +21 | 0 | +46 | 21 | 0 | -21 | -46 | +21 | 0 | +46 |
| від 30до 50 | 11 | 0 | -11 | -28 | +11 | 0 | +28 | 11 | 0 | -11 | -28 | +11 | 0 | +28 | 25 | 0 | -25 | -54 | +25 | 0 | +54 | 25 | 0 | -25 | -54 | +25 | 0 | +54 |
| від 50до 80 | 13 | 0 | -13 | -32 | +13 | 0 | +32 | 13 | 0 | -13 | -32 | +13 | 0 | +32 | 30 | 0 | -30 | -63 | +30 | 0 | +63 | 30 | 0 | -30 | -63 | +30 | 0 | +63 |
| від 80до 120 | 15 | 0 | -15 | -36 | +15 | 0 | +36 | 15 | 0 | -15 | -36 | +15 | 0 | +36 | 35 | 0 | -35 | -72 | +35 | 0 | +72 | 35 | 0 | -35 | -72 | +35 | 0 | +72 |
| від 120до 180 | 18 | 0 | -18 | -41 | +18 | 0 | +41 | 18 | 0 | -18 | -41 | +18 | 0 | +41 | 40 | 0 | -40 | -80 | +40 | 0 | +80 | 40 | 0 | -40 | -80 | +40 | 0 | +80 |