**Тема 4. ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬНИХ**

**ПОКРИТТІВ І ДАХІВ**

**Які основні завдання технічної експлуатації покрівель?**

1. Фарбування та декоративний ремонт.
2. Забезпечення справності покрівлі та створення сталого температурно-вологісного режиму.
3. Демонтаж старих конструкцій.
4. Теплоізоляція горищних приміщень.

**Як часто слід оглядати рулонні покрівлі в літній період?**

1. Один раз на рік.
2. Один раз на місяць.
3. Один раз на два місяці.
4. Щотижня.

**Що необхідно зробити перед оглядом покрівельного покриття?**

1. Провести обмір площі даху.
2. Очистити покриття від сміття, листя та пилу.
3. Перевірити стан фундаменту.
4. Перевірити стан перекриття

**Які фактори найчастіше викликають дефекти рулонних покрівель?**

1. Вплив вітру.
2. Механічні ушкодження, зсихання утеплювача, утворення тріщин.
3. Вплив ультрафіолетового випромінювання.
4. Пошкодження від комах.

**Яка основна причина заміни покрівельного покриття з листової сталі?**

1. Втрата кольору
2. Корозія та пробоїни.
3. Висока температура повітря.
4. Забруднення поверхні.

**Які роботи виконуються під час латочного ремонту покрівель із рулонних матеріалів?**

1. Фарбування покриття.
2. Укладання латок із руберойду або склотканини.
3. Демонтаж утеплювача.
4. Очищення водостічних систем.

**Що є критерієм вибору матеріалу для покрівельного покриття?**

1. Вартість матеріалу.
2. Призначення будівлі, кліматичні умови, довговічність матеріалу.
3. Вага матеріалу.
4. Колір покриття.

**Який вид ремонту покрівлі виконують під час значних ушкоджень конструкцій?**

1. Поточний ремонт.
2. Капітальний ремонт.
3. Локальний ремонт.
4. Екстрений ремонт.

**Що визначає справність водостічної системи?**

1. Відсутність забруднень у трубах і жолобах.
2. Яскравість кольору труб.
3. Розташування труб уздовж фасаду.
4. Тип матеріалу, з якого виготовлено труби.

**Чому важливо уникати механічного впливу на покрівлі?**

1. Це збільшує витрати на обслуговування.
2. Механічні ушкодження призводять до тріщин і зниження довговічності покриття.
3. Впливає на естетичний вигляд покрівлі.
4. Ускладнює фарбування поверхонь.